***TESTARE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TESTUL | REZULTATUL | OBSERVATII |
| Parcurgerea labirintului. | S-a implementat, folosind regula mainii drepte. | Mici erori la schimbarea brusca a dimensiunilor dintre pereti, la citirea senzorilor(uneori) si in momentul in care robotelul ajunge intr-un punct sensibil, datorita inertiei. |
| Gasirea locului de ascuns. | S-a implementat. | La 2/3 teste il gasea perfect. |
| Emiterea semnalului. | S-a implementat. | Functioneaza. |
| LED-ul | S-a implementat. | Functioneaza. |
| Contorizarea timpului. | S-a implementat. | Functioneaza. |
| Parasirea locului de ascuns in cazul in care a fost gasit prea repede. | S-a implementat. | Functioneaza, dar din anumite motive pe care nu le-am gasit momentan, cateodata allege sa intre in alta stare, decat cea initiala. |